要求：数量为2台

信创服务器配置功能和技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 技术指标 | 技术参数 |
| 机箱 | 机架式≥2U服务器 |
| 产品兼容性 | 所投产品为与20家主流软硬件厂家的产品互认证的成熟产品 |
| ★处理器 | 配置2颗HYGON处理器5380(16C,2.5GHz) |
| ★内存 | 配置≥64G(32G\*2)，支持16根DDR4内存，最大内存容量2TB,支持NV-DIMM技术 |
| 硬盘 | 本次配置≥3块4T 7.2K SAS硬盘；前置硬盘支持配置≥12块3.5/2.5英寸硬盘或后置硬盘支持配置≥4块2.5英寸硬盘，板载支持≥2块M.2 SSD硬盘，整机最大支持16块硬盘或8块U.2 NVMe SSD硬盘（提供原厂证明材料） |
| RAID卡 | 配置 RAID，支持 0/1/5等  |
| PCIe 扩展 | 最大支持5个标准PCIe插槽 |
| I/O插槽 | 支持4个USB接口，2个VGA接口，1个串口 |
| 网络接口 | 本次配置四个网络接口，采用国产网络芯片  |
| 冗余组件 | 1+1高效冗余热插拔800W电源；热插拔冗余风扇模组 |
| 认证标准 | 产品通过国家3C标准、过国家节能标准、MTBF 20W小时标准 |
| 操作系统 | 支持UOS、银河麒麟等 |
| ★服务 | 原厂3年质保，签订合同前必须提供原厂3年免费整机硬件保修质保函 |